<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="lindenau">
<packages>
<package name="SOIC08">
</package>
<package name="PIN_1,75OV">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SMC_B">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="L2825P">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
precision wire wound</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="78LXX">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="79LXX">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="lindenau" package="SOIC08" value="AD8000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="160">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="160">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="M1206" value="20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="M1206" value="20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="M1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="M1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="M1206" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="L2825P" value="150nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="L2825P" value="150nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="rcl" package="L2825P" value="68nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="rcl" package="L2825P" value="150nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L5" library="rcl" package="L2825P" value="150nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L6" library="rcl" package="L2825P" value="68nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="2,2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="15p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="18p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="15p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="2,2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="M1206" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L7" library="rcl" package="L2825P" value="68n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L8" library="rcl" package="L2825P" value="82n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L9" library="rcl" package="L2825P" value="68n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="15p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="15p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="SMC_B" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON1" library="lindenau" package="PIN_1,75OV" value="hf aus">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON2" library="lindenau" package="PIN_1,75OV" value="hf ein1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON3" library="lindenau" package="PIN_1,75OV" value="hf ein2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="M1206" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="M1206" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON4" library="lindenau" package="PIN_1,75OV" value="+12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON5" library="lindenau" package="PIN_1,75OV" value="-12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="M1206" value="1,2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="M1206" value="1,2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="M1206" value="20">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="v-reg" package="78LXX" value="+5Volt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="v-reg" package="79LXX" value="-5Volt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="GND"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="GND"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="L6" pad="1"/>
<contactref element="CON2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="L5" pad="1"/>
<contactref element="L6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="L5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="CON3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="L7" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="L7" pad="2"/>
<contactref element="L8" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="L8" pad="2"/>
<contactref element="L9" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="L9" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="-"/>
<contactref element="CON1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="OUT"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="CON4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="IN"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="OUT"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC3" pad="IN"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="CON5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
