<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Eventuell LP an der Trennline 
absägen.</text>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<packages>
<package name="6410-02">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6410-05">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6410-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="lindenau">
<packages>
<package name="LCD2X16_1">
</package>
<package name="SO08">
</package>
<package name="DIL16">
</package>
<package name="MTG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="CA6V">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Schukat</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="40xx" package="SO14" value="4013D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="con-molex" package="6410-02" value="1PPS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC3" library="microchip" package="DIL40" value="PIC18F45K22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="MPN" value="PIC16F877-04/P"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9761349"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="61K3463"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="lindenau" package="LCD2X16_1" value="LCD 16x2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="pot" package="CA6V" value="5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-small-signal" package="SOT23" value="BSS123">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="con-molex" package="6410-02" value="10MHz OCXO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="SO08" value="LMC6482">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="M0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="M0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="M0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="M0805" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="con-molex" package="6410-05" value="OCXO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J6" library="con-molex" package="6410-05" value="Programmer">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC4" library="lindenau" package="SO08" value="LTC1485">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="M0805" value="56">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="lindenau" package="DIL16" value="MC3487">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="con-molex" package="6410-02" value="10MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J9" library="con-molex" package="6410-02" value="10MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J10" library="con-molex" package="6410-02" value="10MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J11" library="con-molex" package="6410-02" value="10MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J12" library="con-molex" package="6410-02" value="10MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J13" library="con-molex" package="6410-02" value="10MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J14" library="con-molex" package="6410-02" value="10MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J15" library="con-molex" package="6410-02" value="10MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="con-molex" package="6410-05" value="led">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/10" value="150">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E2,5-6" value="10u Tantal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E2,5-6" value="10u Tantal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor" package="SOT23" value="BC847">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23" value="BC847">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="M0805" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="M0805" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="M0805" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-molex" package="6410-05" value="GPS_RX">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="con-molex" package="6410-03" value="SV">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="crystal" package="HC49/S" value="16MHz">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805K" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="Bruecke">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="lindenau" package="MTG" value="Taste1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="lindenau" package="MTG" value="Taste2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW3" library="lindenau" package="MTG" value="Taste3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW4" library="lindenau" package="MTG" value="Taste4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="Power">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="FLL OFF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED3MM" value="FRQfrei">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="M0805" value="2,2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-small-signal" package="SOT23" value="BSS123">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0805K" value="10u Keramik">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0805K" value="10u Keramik">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J16" library="con-molex" package="6410-05" value="Tasten1..4">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="31"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="GND4"/>
<contactref element="U1" pad="GND3"/>
<contactref element="U1" pad="GND2"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="E"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="J11" pad="2"/>
<contactref element="J12" pad="2"/>
<contactref element="J13" pad="2"/>
<contactref element="J14" pad="2"/>
<contactref element="J15" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="SW4" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="J16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RA0">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RA1">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RA2">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RA3">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RA4">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RA5">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RC0">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="RC1">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="RC2">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RC3">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RD0">
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RD1">
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RB7">
<contactref element="IC3" pad="40"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RB6">
<contactref element="IC3" pad="39"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RB5">
<contactref element="IC3" pad="38"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RB4">
<contactref element="IC3" pad="37"/>
</signal>
<signal name="RB3">
<contactref element="IC3" pad="36"/>
<contactref element="SW4" pad="1"/>
<contactref element="J16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RB2">
<contactref element="IC3" pad="35"/>
<contactref element="SW3" pad="1"/>
<contactref element="J16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RB1">
<contactref element="IC3" pad="34"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="J16" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RB0">
<contactref element="IC3" pad="33"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="J16" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RD7">
<contactref element="IC3" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RD6">
<contactref element="IC3" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RD5">
<contactref element="IC3" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RD4">
<contactref element="IC3" pad="27"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RC7">
<contactref element="IC3" pad="26"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RC6">
<contactref element="IC3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="RC5">
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RC4">
<contactref element="IC3" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RD3">
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RD2">
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RE2">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RE1">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RE0">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R18" pad="S"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MCLR">
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="J15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="J14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="J13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LFRQ">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LFLL">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LPWR">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OSC1">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OSC2">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
